Załącznik nr 3 do Instrukcji dla oferentów

(Uwaga ! Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.)

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE, ŻE OFEROWANA DOSTAWA TRZECH JEDNAKOWYCH ROZSIEWACZY JEDNOTARCZOWYCH SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

Przystępując do udziału w postępowaniu, pod nazwą: „Dostawa trzech jednakowych rozsiewaczy jednotarczowych.”

Oświadczam, że oferowana w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę dostawa trzech jednakowych rozsiewaczy jednotarczowych, marki ……………………………… model ………………………… w całości spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego zgodnie  
z poniższym zestawieniem:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr wymagany | Wskazać  TAK lub NIE | Parametr faktyczny  (wskazać jeśli dotyczy) |
| 1 | Rozsiewacz fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2022 roku |  |  |
| 2 | Montaż na tylnym TUZ i WOM ciągnika |  |  |
| 3 | Elektroniczne sterowanie wysiewem |  |  |
| 4 | Zaczep kat. II |  |  |
| 5 | Szerokość wysiewu w mb min. 1,45 i max 8,00 m |  | Szerokość wysiewu w mb min. …….. i max ……. M  WSKAZAĆ |
| 6 | Obroty WOM (max) 540 obr./min. |  | Obroty WOM (max) …… obr./min. WSKAZAĆ |
| 7 | Maksymalna pojemność kosza nie mniejsza niż 950 m3 |  | Maksymalna pojemność kosza …… m3 WSKAZAĆ |
| 8 | Całkowita masa rozsiewacza nie większa niż 300 kg |  | Całkowita masa rozsiewacza …. Kg WSKAZAĆ |
| 9 | Maksymalna prędkość jazdy transportowa nie mniejsza niż 35 km/h |  | Maksymalna prędkość jazdy transportowa …. km/h WSKAZAĆ |
| 10 | Maksymalna prędkość jazdy robocza nie mniejsza niż 15 km/h |  | Maksymalna prędkość jazdy robocza …. km/h WSKAZAĆ |
| 11 | Rozsiewacz wyposażony w mieszadło do żwiru/soli |  |  |
| 12 | Rozsiewacz wyposażony w sito oraz plandekę ze stelażem |  |  |
| 13 | Zbiornik wykonany ze stali szlachetnej |  |  |
| 14 | Oświetlenie drogowe oraz trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| 15 | Wszystkie podzespoły oraz elementy wyposażenia sprzętu montowane fabrycznie |  |  |